# Datentyp: BP_Dachgestaltung

## Paket: BP_Bebauung
## Definition: Zusammenfassung von Parametern zur Festlegung der zulässigen Dachformen.
## Typ: Datentyp
## Attribute und Relationen:
Name | Typ | Kardinalität
--- | --- | ---
DNmin | Angle | 0..1
DNmax | Angle | 0..1
DN | Angle | 0..1
DNzwingend | Angle | 0..1
dachform | BP_Dachform | 0..*
detaillierteDachform | BP_DetailDachform | 0..*
ausschlussDachform | BP_Dachform | 0..1
hoehenangabe | XP_Hoehenangabe | 0..*
## Attribut: DNmin
Definition: | Minimale Dachneigung bei einer Bereichsangabe. Das Attribut DNmax muss ebenfalls belegt sein.
Kardinalität: | 0..1
Typ: | Angle
zurück nach oben
## Attribut: DNmax
Definition: | Maximale Dachneigung bei einer Bereichsangabe. Das Attribut DNmin muss ebenfalls belegt sein.
Kardinalität: | 0..1
Typ: | Angle
zurück nach oben
## Attribut: DN
Definition: | Maximal zulässige Dachneigung
Kardinalität: | 0..1
Typ: | Angle
zurück nach oben
## Attribut: DNzwingend
Definition: | Zwingend vorgeschriebene Dachneigung
Kardinalität: | 0..1
Typ: | Angle
zurück nach oben
## Attribut: dachform
Definition: | Erlaubte Dachformen. Ist das Attribut mehrfach belegt, sind alle spezifizierten Dachformen zulässig.
Kardinalität: | 0..*
Typ: | BP_Dachform (enumeration)
Werte: |
Wertname (Kürzel) | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 (FD) | Flachdach | Flachdach
2100 (PD) | Pultdach | Pultdach
2200 (VPD) | Versetztes Pultdach | Versetztes Pultdach
3000 (GD) | Geneigtes Dach | Kein Flachdach
3100 (SD) | Satteldach | Satteldach
3200 (WD) | Walmdach | Walmdach
3300 (KWD) | Krüppelwalmdach | Krüppelwalmdach
3400 (MD) | Mansarddach | Mansardendach
3500 (ZD) | Zeltdach | Zeltdach
3600 (KeD) | Kegeldach | Kegeldach
3700 (KuD) | Kuppeldach | Kuppeldach
3800 (ShD) | Sheddach | Sheddach
3900 (BD) | Bogendach | Bogendach
4000 (TuD) | Turmdach | Turmdach
4100 (ToD) | Tonnendach | Tonnendach
5000 (GDF) | Gemischte Dachform | Gemischte Dachform
9999 (SDF) | Sonstige Dachform | Sonstige Dachform
zurück nach oben
## Attribut: detaillierteDachform
Definition: | Über eine Codeliste definierte detailliertere Dachformen. Ist das Attribut mehrfach belegt, sind alle spezifizieren detaillierten Dachformen zulässig.
Kardinalität: | 0..*
Typ: | BP_DetailDachform (code list)
zurück nach oben
## Attribut: ausschlussDachform
Definition: | Ausgeschlossene Dachform
Kardinalität: | 0..1
Typ: | BP_Dachform (enumeration)
Werte: |
Wertname (Kürzel) | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 (FD) | Flachdach | Flachdach
2100 (PD) | Pultdach | Pultdach
2200 (VPD) | Versetztes Pultdach | Versetztes Pultdach
3000 (GD) | Geneigtes Dach | Kein Flachdach
3100 (SD) | Satteldach | Satteldach
3200 (WD) | Walmdach | Walmdach
3300 (KWD) | Krüppelwalmdach | Krüppelwalmdach
3400 (MD) | Mansarddach | Mansardendach
3500 (ZD) | Zeltdach | Zeltdach
3600 (KeD) | Kegeldach | Kegeldach
3700 (KuD) | Kuppeldach | Kuppeldach
3800 (ShD) | Sheddach | Sheddach
3900 (BD) | Bogendach | Bogendach
4000 (TuD) | Turmdach | Turmdach
4100 (ToD) | Tonnendach | Tonnendach
5000 (GDF) | Gemischte Dachform | Gemischte Dachform
9999 (SDF) | Sonstige Dachform | Sonstige Dachform
zurück nach oben
## Attribut: hoehenangabe
Definition: | Beschränkung der Gebäudehöhe für die spezifizierten Dachformen. Der hier spezifizierte Wert hat Priorität gegenüber einem über das Attribut "hoehenangabe" von "XP_Objekt "spezifizierten Wert. Ist das Attribut mehrfach belegt, müssen alle Beschränkungen eingehalten werden.
Kardinalität: | 0..*
Typ: | XP_Hoehenangabe (data type)
zurück nach oben