# Objektart: WP_Waermversorgungsgebiet

## Paket: WP_Basisobjekte
## Definition: Abstrakte Oberklasse für Wärmeversorgungsgebiete
## Abgeleitet aus: WP_Flaechenobjekt
## Oberklasse von: WP_Waermeversorgungsgebiet2030 WP_Waermeversorgungsgebiet2035 WP_Waermeversorgungsgebiet2040
## Typ: Objektart
## Abstrakt: ja
## Attribute und Assoziationsrollen:
Name | Typ | Multiplizität
--- | --- | ---
uuid | CharacterString | 0..1
text | CharacterString | 0..1
rechtsstand | XP_Rechtsstand | 0..1
gesetzlicheGrundlage | XP_GesetzlicheGrundlage | 0..1
gliederung1 | CharacterString | 0..1
gliederung2 | CharacterString | 0..1
ebene | Integer | 0..1
vertikaleLage | XP_VertikaleLage | 0..1
hatGenerAttribut | XP_GenerAttribut | 0..*
hoehenangabe | XP_Hoehenangabe | 0..*
externeReferenz | XP_SpezExterneReferenz | 0..*
gehoertZuBereich | XP_Bereich | 1
wirdDargestelltDurch | XP_AbstraktesPraesentationsobjekt | 0..*
refBegruendungInhalt | XP_BegruendungAbschnitt | 0..*
startBedingung | XP_WirksamkeitBedingung | 0..1
endeBedingung | XP_WirksamkeitBedingung | 0..1
aufschrift | CharacterString | 0..1
rechtscharakter | XP_Rechtscharakter | 1
massstabFaktor (abgeleitet) | Decimal | 0..1
skalierung | Decimal | 0..1
refTextInhalt | XP_TextAbschnitt | 0..*
refMassnahme | WP_Massnahme | 0..*
position | XP_Flaechengeometrie | 1
versorgungsart | WP_WaermeversorgungTyp | 1
## Attribut: uuid
Definition: | Eindeutiger Identifier des Objektes.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: text
Definition: | Beliebiger Text
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: rechtsstand
Definition: | Angabe, ob der Planinhalt bereits besteht, geplant, aufgehoben ist, oder zukünftig wegfallen soll. Das Attribut sollte nur verwendet werden, wenn es für die planerische Aussage notwendig ist und der Rechtsstand aus dem Plandokument ersichtlich ist. Eine generelle Belegung für jedes Objekt ist nicht hilfreich.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | XP_Rechtsstand (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | Geplant | Der Planinhalt bezieht sich auf eine Planung
2000 | Bestehend | Der Planinhalt stellt den aktuellen Zustand dar.
3000 | Fortfallend | Der Planinhalt beschreibt einen zukünftig fortfallenden Zustand.
4000 | Aufgehoben | Der Planinhalt beschreibt einen aufgehobenen bzw. ehemaligen Zustand.
zurück nach oben
## Attribut: gesetzlicheGrundlage
Definition: | Angabe der gesetzlichen Grundlage des Planinhalts.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | XP_GesetzlicheGrundlage (data type)
zurück nach oben
## Attribut: gliederung1
Definition: | Die „gliederung1“ beinhaltet bei einer Nummerierung der Baugebietsteilfläche oder Baufläche die Gliederungszahl, unter Umständen zusätzlich ein Kürzel für eingeschränkte Nutzungen, z.B. gliederung1=2 bei WA 2, gliederung1=-E 3 bei GE-E 3. In diesem Fall sollte die Einschränkung über das Attribut "abweichungBazNVO" näher spezifiziert werden. Bei einer überlagernde Festlegung beinhaltet „gliederung1“ ein Kürzel und eine Gliederungszahl, z.B. gliederung1 = AP 1 bei AP 1.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: gliederung2
Definition: | Die `gliederung2` kommt bei weitergehenden, besonderen Festsetzungen für Texteinschriebe mit Zahlen-, Buchstabencodes oder Paragrafenbezügen im Plan zum Einsatz. Beispiele: (A), (A, B, G) oder Zone 1.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: ebene
Definition: | Zuordnung des Objektes zu einer vertikalen Ebene. Der Standard-Ebene 0 sind Objekte auf der Erdoberfläche zugeordnet. Nur unter diesen Objekten wird der Flächenschluss hergestellt. Bei Plan-Objekten, die im wesentlichen unterhalb der Erdoberfläche liegen (z.B. Tunnel), ist ebene < 0. Bei Objekten, die im wesentlichen oberhalb der Erdoberfläche liegen (z.B. Festsetzungen auf Brücken), ist ebene > 0. Zwischen Objekten auf Ebene 0 und einer Ebene !=> 0 muss nicht unbedingt eine (vollständige) physikalische Trennung bestehen. Das Attribut sollte mit einem Wert belegt werden, sofern die vertikale Lage des Objektes nicht unbekannt oder unbestimmt ist (Attribut "vertikaleLage"). Die in Version 6 noch gültige Interpretation, dass eine Nicht-Belegung des Attributes gleichbedeutend ist mit "ebene == 0", wird ab Version 7 nicht mehr möglich sein.
Multiplizität: | 0..1
Initialwert: | 0
Typ: | Integer
zurück nach oben
## Attribut: vertikaleLage
Definition: | Dies Attribut darf nur belegt werden, wenn das Attribut "ebene" nicht belegt und auch nicht leer ist. In diesem Fall kann über "vertikaleLage" spezifiziert werden, dass die Lage eines Objektes zur Erdoberfläche unkakannt (1000) oder im Plan nicht festgelegt (2000) ist.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | XP_VertikaleLage (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | Unbekannt | Die vertikale Lage des Objektes ist nicht bekannt
2000 | Unbestimmt | Die vertikale Lage des Objektes ist nicht festgelegt
zurück nach oben
## Attribut: hatGenerAttribut
Definition: | Erweiterung des definierten Attributsatzes eines Objektes durch generische Attribute.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_GenerAttribut (data type)
zurück nach oben
## Attribut: hoehenangabe
Definition: | Angaben zur vertikalen Lage und Höhe eines Planinhalts.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_Hoehenangabe (data type)
zurück nach oben
## Attribut: externeReferenz
Definition: | Referenz auf ein Dokument oder einen georeferenzierten Rasterplan.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_SpezExterneReferenz (data type)
zurück nach oben
## Assoziationsrolle: gehoertZuBereich
Definition: | Verweis auf den Bereich, zu dem der Planinhalt gehört.
Multiplizität: | 1
Typ: | XP_Bereich (feature type)
zurück nach oben
## Assoziationsrolle: wirdDargestelltDurch
Definition: | Verweis auf ein Präsentationsobjekt, das die Plandarstellung des Fachobjektes unterstützen soll.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_AbstraktesPraesentationsobjekt (feature type)
zurück nach oben
## Assoziationsrolle: refBegruendungInhalt
Definition: | Referenz eines raumbezogenen Fachobjektes auf Teile der Begründung.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_BegruendungAbschnitt (feature type)
zurück nach oben
## Attribut: startBedingung
Definition: | Notwendige Bedingung für die Wirksamkeit eines Planinhalts.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | XP_WirksamkeitBedingung (data type)
zurück nach oben
## Attribut: endeBedingung
Definition: | Notwendige Bedingung für das Ende der Wirksamkeit eines Planinhalts.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | XP_WirksamkeitBedingung (data type)
zurück nach oben
## Attribut: aufschrift
Definition: | Spezifischer Text zur Beschriftung von Planinhalten
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: rechtscharakter
Definition: | Rechtliche Charakterisierung eines Planinhalts
Multiplizität: | 1
Typ: | XP_Rechtscharakter (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | Festsetzung BPlan | Festsetzung in einem Bebauungsplan
2000 | Nachrichtliche Übernahme | Nachrichtliche Übernahme aus anderen Planwerken.
3000 | Darstellung FPlan | Darstellung im Flächennutzungsplan
4000 | Ziel der Raumordnung | Ziel der Raumordnung. Verbindliche räumliche und sachliche Festlegung zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes.
4100 | Grundsatz der Raumordnung | Grundsätze der Raumordnung sind nach §3 Abs. Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen. Grundsätze der Raumordnung können durch Gesetz oder Festlegungen in einem Raumordnungsplan (§7 Abs. 1 und 2, ROG) aufgestellt werden.
4200 | Nachrichtliche Übernahme Ziel | Nachrichtliche Übernahme Ziel der Raumordnung.
4300 | Nachrichtliche Übernahme Grundsatz | Nachrichtliche Übernahme Grundsatz der Raumordnung.
4400 | Nur Informationsgehalt RPlan | Nur Informationsgehalt im Raumordnungsplan.
4500 | Textliches Ziel Raumordnung | Textlich formuliertes Ziel der Raumordnung.
4600 | Ziel und Grundsatz Raumordnung | Ziel und Grundsatz der Raumordnung.
4700 | Vorschlag Raumordnung | Vorschlag für die Raumordnung
5000 | Festsetzung im LP | Festsetzung im Landschaftsplan bzw. Grünordnungsplan, der als eigenständige Satzung beschlossen wird (z.B. in NRW und den Stadtstaaten).
5100 | Geplante Festsetzung im LP | Geplante Festsetzung im Landschaftsplan bzw. Grünordnungsplan, der als eigenständige Satzung beschlossen wird (z.B. in NRW und den Stadtstaaten)
5200 | Darstellung oder Kennzeichnung im LP | Darstellungen und Kennzeichnungen im Landschaftsplan
5300 | Landschaftsplanungs-Inhalt zur Berücksichtigung | Die Inhalte der Landschaftsplanung sind in allen Planungen und Verwaltungsverfahren zu berücksichtigen, deren Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft auswirken können. (§ 9 Abs. 5 i.V. Abs. 1 BNatSchG).
6000 | Hinweis | Hinweis nach BauGB
7000 | Kennzeichnung | Kennzeichnung von Fälchen nach §9 Absatz 5 BauGB. Kennzeichnungen sind keine rechtsverbindlichen Festsetzungen, sondern Hinweise auf Besonderheiten (insbesondere der Baugrundverhältnisse), deren Kenntnis für das Verständnis des Bebauungsplans und seiner Festsetzungen, wie auch für die Vorbereitung und Genehmigung von Vorhaben notwendig sind.
8000 | Vermerk | Vermerk nach § 5 BauGB
9998 | Unbekannt | Unbekannter Rechtscharakter
9999 | Sonstiges | Sonstiger Rechtscharakter
zurück nach oben
## Attribut: massstabFaktor
Definition: | Globaler Skalierungsfaktor für die direkte Visualisierung von Fachobjekten. Dieser Faktor gleicht unterschiedliche Maßstäbe bei der Planerfassung aus und kann aus dem Attribut "erstellungsMassstab" (XP_Bereich oder XP_Plan) abgeleitet werden. massstabFaktor = gehoertZuBereich.XP_Bereich.erstellungsMassstab / 1000 oder gehoertZuBereich.XP_Bereich.gehoertZuPlan.XP_Plan.erstellungsMassstab / 1000
Multiplizität: | 0..1
Abgeleitet: | ja
Typ: | Decimal
zurück nach oben
## Attribut: skalierung
Definition: | Skalierungsfaktor für die individuelle Visualisierung von Fachobjekten, der auf den globalen Skalierungsfaktor (massstabFaktor) aufmultipliziert wird.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Decimal
zurück nach oben
## Assoziationsrolle: refTextInhalt
Definition: | Referenz eines raumbezogenen Fachobjektes auf textuell formulierte Planinhalte.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_TextAbschnitt (feature type)
zurück nach oben
## Assoziationsrolle: refMassnahme
Definition: | Referenz eines raumbezogenen Fachobjektes auf eine eine Maßname zur Umsetzung des Wärmeplans
Multiplizität: | 0..*
Typ: | WP_Massnahme (feature type)
zurück nach oben
## Attribut: position
Definition: | Flächengeometrie
Multiplizität: | 1
Typ: | XP_Flaechengeometrie (union data type)
zurück nach oben
## Attribut: versorgungsart
Definition: | Geplante Art der Wärmeversorgung für das betrachtete Gebiet
Multiplizität: | 1
Typ: | WP_WaermeversorgungTyp (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | Wärmenetzgebiet | Beplantes Teilgebiet, in dem ein Wärmenetz besteht oder geplant ist und ein erheblicher Anteil der ansässigen Letztverbraucher über das Wärmenetz versorgt werden soll.
10001 | Wärmenetzverdichtungsgebiet | Beplantes Teilgebiet, in dem Letztverbraucher, die sich in unmittelbarer Nähe zu einem bestehenden Wärmenetz befinden, mit diesem verbunden werden sollen, ohne dass hierfür der Ausbau des Wärmenetzes erforderlich würde.
10002 | Wärmenetzausbaugebiet | Beplantes Teilgebiet, in dem es bislang kein Wärmenetz gibt und das durch den Neubau von Wärmeleitungen erstmals an ein bestehendes Wärmenetz angeschlossen werden soll.
10003 | Wärmenetzneubaugebiet | Beplantes Teilgebiet, das an ein neues Wärmenetz angeschlossen werden soll.
2000 | Wasserstoffnetzgebiet | Beplantes Teilgebiet, in dem ein Wasserstoffnetz besteht oder geplant ist und ein erheblicher Anteil der ansässigen Letztverbraucher über das Wasserstoffnetz zum Zweck der Wärmeerzeugung versorgt werden soll.
3000 | Gebiet der dezentralen Wärmeversorgung | Beplantes Teilgebiet, das überwiegend nicht über ein Wärme- oder ein Gasnetz versorgt werden soll.
30001 | Luftwärmepumpen | Dezentrale Versorgung vorwiegend durch Luftwärmepumpen
30002 | Erdwärmekolektoren | Dezentrale Versorgung verwiegend über oberflächennahe Geothermie
4000 | Prüfgebiet | Beplantes Teilgebiet, das nicht in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet eingeteilt werden soll, weil die für eine Einteilung erforderlichen Umstände noch nicht ausreichend bekannt sind oder weil ein erheblicher Anteil der ansässigen Letztverbraucher auf andere Art mit Wärme versorgt werden soll.
5000 | geringer Wärmebedarf | Geringer bzw. kaum Wärmebedarf
zurück nach oben