# Datentyp: XP_Hoehenangabe

## Paket: XP_Basisobjekte
## Definition: Spezifikation einer Angabe zur vertikalen Höhe oder zu einem Bereich vertikaler Höhen. Es ist möglich, spezifische Höhenangaben (z.B. die First- oder Traufhöhe eines Gebäudes) vorzugeben oder einzuschränken, oder den Gültigkeitsbereich eines Planinhalts auf eine bestimmte Höhe (hZwingend) bzw. einen Höhenbereich (hMin - hMax) zu beschränken, was vor allem bei der höhenabhängigen Festsetzung einer überbaubaren Grundstücksfläche (BP_UeberbaubareGrundstuecksflaeche), einer Baulinie (BP_Baulinie) oder einer Baugrenze (BP_Baugrenze) relevant ist. In diesem Fall bleiben die Attribute "bezugspunkt" und "abweichenderBezugspunkt" unbelegt.
## Typ: Datentyp
## Attribute und Assoziationsrollen:
Name | Typ | Multiplizität
--- | --- | ---
abweichenderHoehenbezug | CharacterString | 0..1
hoehenbezug | XP_ArtHoehenbezug | 0..1
abweichenderBezugspunkt | CharacterString | 0..1
bezugspunkt | XP_ArtHoehenbezugspunkt | 0..1
bezugspunktText | CharacterString | 0..1
hMin | Length | 0..1
hMax | Length | 0..1
hZwingend | Length | 0..1
h | Length | 0..1
## Attribut: abweichenderHoehenbezug
Definition: | Textuelle Spezifikation des Höhenbezuges wenn das Attribut "hoehenbezug" nicht belegt ist.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: hoehenbezug
Definition: | Art des Höhenbezuges.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | XP_ArtHoehenbezug (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | Absolut NHN (HST 160) | Absolute Höhenangabe im Bezugssystem DHHN92 (HST 160)
1100 | Absolut NN (HST 100) | Absolute Höhenangabe im Bezugssystem DHHN12 (HST 100)
1200 | Absolut NHN (HST 170) | Absolute Höhenangabe im Bezugssystem DHHN2016 (HST 170)
2000 | Relativ Gelände-Oberkante | Höhenangabe relativ zur Geländeoberkante an der Position des Planinhalts.
2500 | Relativ Gehweg-Oberkante | Höhenangabe relativ zur Gehweg-Oberkante an der Position des Planinhalts.
3000 | Relativ Bezugshöhe | Höhenangabe relativ zu der auf Planebene festgelegten absoluten Bezugshöhe (Attribut bezugshoehe von XP_Plan).
3500 | Relativ Straße | Höhenangabe relativ zur Strassenmitte an der Position des Planinhalts
4000 | Relativ Erdgeschoß-Fußbodenhöhe | Höhenangabe relativ zur Erdgeschoss-Fußbodenhöhe an Position des Planinhalts.
zurück nach oben
## Attribut: abweichenderBezugspunkt
Definition: | Textuelle Spezifikation eines Höhenbezugspunktes wenn das Attribut "bezugspunkt" nicht belegt ist.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: bezugspunkt
Definition: | Bestimmung des Bezugspunktes der Höhenangaben. Wenn weder dies Attribut noch das Attribut "abweichenderBezugspunkt" belegt sind, soll die Höhenangabe als vertikale Einschränkung des zugeordneten Planinhalts interpretiert werden.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | XP_ArtHoehenbezugspunkt (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | Traufhöhe | Traufhöhe als Höhenbezugspunkt
2000 | Firsthöhe | Firsthöhe als Höhenbezugspunkt.
3000 | Oberkante | Oberkante als Höhenbezugspunkt.
3500 | Lichte Höhe | Lichte Höhe
4000 | Sockelhöhe | Sockelhöhe
4500 | Erdgeschoß-Fußbodenhöhe | Erdgeschoss Fußbodenhöhe
5000 | Höhe baulicher Anlagen | Höhe Baulicher Anlagen
5500 | Unterkante | Unterkante
6000 | Gebäudehöhe | Gebäudehöhe
6500 | Wandhöhe | Wandhöhe
6600 | Geländeoberkante | Geländeoberkante
zurück nach oben
## Attribut: bezugspunktText
Definition: | Das Attribut spezifiziert oder ergänzt den Bezug des Höhenbezugspunktes (insbesondere der Traufhöhe), z. B. als "bergseitig, "talseitig", "straßenseitig" oder "gartenseitig".
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: hMin
Definition: | Minimal zulässige Höhe des Bezugspunktes (bezugspunkt) bei einer Bereichsangabe, bzw. untere Grenze des vertikalen Gültigkeitsbereiches eines Planinhalts, wenn "bezugspunkt" nicht belegt ist. In diesem Fall gilt: Ist "hMax" nicht belegt, gilt die Festlegung ab der Höhe "hMin".
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Length
zurück nach oben
## Attribut: hMax
Definition: | Maximal zulässige Höhe des Bezugspunktes (bezugspunkt) bei einer Bereichsangabe, bzw. obere Grenze des vertikalen Gültigkeitsbereiches eines Planinhalts, wenn "bezugspunkt" nicht belegt ist. In diesem Fall gilt: Ist "hMin" nicht belegt, gilt die Festlegung bis zur Höhe "hMax".
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Length
zurück nach oben
## Attribut: hZwingend
Definition: | Zwingend einzuhaltende Höhe des Bezugspunktes (bezugspunkt) , bzw. Beschränkung der vertikalen Gültigkeitsbereiches eines Planinhalts auf eine bestimmte Höhe.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Length
zurück nach oben
## Attribut: h
Definition: | Maximal zulässige Höhe des Bezugspunktes (bezugspunkt) .
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Length
zurück nach oben