# Datentyp: BP_Richtungssektor

## Paket: BP_Laerm
## Definition: Spezifikation von Zusatzkontingenten Tag/Nacht der Lärmemission für einen Richtungssektor
## Typ: Datentyp
## Attribute und Relationen:
Name | Typ | Kardinalität
--- | --- | ---
winkelAnfang | Angle | 1
winkelEnde | Angle | 1
zkWertTag | Measure | 1
zkWertNacht | Measure | 1
## Attribut: winkelAnfang
Definition: | Startwinkel des Emissionssektors
Kardinalität: | 1
Typ: | Angle
zurück nach oben
## Attribut: winkelEnde
Definition: | Endwinkel des Emissionssektors
Kardinalität: | 1
Typ: | Angle
zurück nach oben
## Attribut: zkWertTag
Definition: | Zusatzkontingent Tag
Kardinalität: | 1
Typ: | Measure
zurück nach oben
## Attribut: zkWertNacht
Definition: | Zusatzkontingent Nacht
Kardinalität: | 1
Typ: | Measure
zurück nach oben