# Datentyp: BP_EmissionskontingentLaermGebiet

## Paket: BP_Laerm
## Definition: Lärmemissionskontingent eines Teilgebietes, das einem bestimmten Immissionsgebiet außerhalb des Geltungsbereiches des BPlans zugeordnet ist (Anhang A4 von DIN 45691).
## Abgeleitet aus: BP_EmissionskontingentLaerm
## Typ: Datentyp
## Attribute und Relationen:
Name | Typ | Kardinalität
--- | --- | ---
pegelTyp | BP_SchallleistungspegelTypen | 1
berechnungsgrundlage | BP_SchallleistungspegelBerechnungsgrundlage | 1
berechnungsgrundlageDatum | Date | 0..1
ekwertTag | Measure | 1
ekwertNacht | Measure | 1
erlaeuterung | CharacterString | 0..1
gebietsbezeichnung | CharacterString | 1
## Attribut: pegelTyp
Definition: | Typ der durch "ekwertTag" und "ekwertNacht" festgesetzten Schallleistungspegel
Kardinalität: | 1
Typ: | BP_SchallleistungspegelTypen (enumeration)
Werte: |
Wertname (Kürzel) | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | Emissionskontingent Lärm | Emissionskontingent
2000 | Immissionswirksamer, flächenbezogener Schallleistungspegel | Immissionswirksamer, flächenbezogener Schallleistungspegel
3000 | Flächenbezogener Schallleistungspegel | Flächenbezogener Schallleistungspegel
zurück nach oben
## Attribut: berechnungsgrundlage
Definition: | Technische Grundlage für die Berechnung der Schallleistungspegel
Kardinalität: | 1
Typ: | BP_SchallleistungspegelBerechnungsgrundlage (enumeration)
Werte: |
Wertname (Kürzel) | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | DIN45691 | Berechnung nach DIN 45691 "Geräuschkontingentierung"
2000 | DIN18005 | Berechnung nach DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau"
3000 | VDI2714 | Berechnung nach VDI 2714 "Schallausbreitung im Freien"
4000 | ISO9613_2 | Berechnung nach DIN ISO 9613-2 "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2"
zurück nach oben
## Attribut: berechnungsgrundlageDatum
Definition: | Datum, an dem die zur Berechnung benutzte Vorschrift (Attribut "berechnungsgrundlage") herausgegeben oder aktualisiert wurde.
Kardinalität: | 0..1
Typ: | Date
zurück nach oben
## Attribut: ekwertTag
Definition: | Emissionskontingent/Schallleistungspegel Tag in db
Kardinalität: | 1
Typ: | Measure
zurück nach oben
## Attribut: ekwertNacht
Definition: | Emissionskontingent/Schallleistungspegel Nacht in db.
Kardinalität: | 1
Typ: | Measure
zurück nach oben
## Attribut: erlaeuterung
Definition: | Nähere Erläuterung der Berechnungsmethode.
Kardinalität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: gebietsbezeichnung
Definition: | Bezeichnung des Immissionsgebietes
Kardinalität: | 1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben