# Paket: BP_Bebauung

Teil von: Bebauungsplan

## Definition: Festsetzungen über baulich genutzte Flächen

## Relevante Klassen:

Name | Typ | Definition
--- | --- | ---
BP_AbstandsFlaeche | Feature Type | Festsetzung eines vom Bauordnungsrecht abweichenden Maßes der Tiefe der Abstandsfläche gemäß § 9 Abs 1. Nr. 2a BauGB
BP_AbweichungVonBaugrenze | Feature Type | Linienhafte Festlegung des Umfangs der Abweichung von der Baugrenze (§23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO).
BP_AbweichungVonUeberbaubarerGrundstuecksFlaeche | Feature Type | Flächenhafte Festlegung des Umfangs der Abweichung von der überbaubaren Grundstücksfläche (§23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO).
BP_BauGrenze | Feature Type | Festsetzung einer Baugrenze (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §22 und 23 BauNVO). Über die Attribute "geschossMin" und "geschossMax" kann die Festsetzung auf einen Bereich von Geschossen beschränkt werden. Wenn eine Einschränkung der Festsetzung durch expliziter Höhenangaben erfolgen soll, ist dazu die Oberklassen-Relation "hoehenangabe" auf den komplexen Datentyp "XP_Hoehenangabe" zu verwenden. Durch die Digitalisierungsreihenfolge der Linienstützpunkte muss sichergestellt sein, dass die überbaute Fläche (BP_UeberbaubareGrundstuecksFlaeche) relativ zur Laufrichtung auf der linken Seite liegt.
BP_BauLinie | Feature Type | Festsetzung einer Baulinie (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §22 und 23 BauNVO). Über die Attribute "geschossMin" und "geschossMax" kann die Festsetzung auf einen Bereich von Geschossen beschränkt werden. Wenn eine Einschränkung der Festsetzung durch explizite Höhenangaben erfolgen soll, ist dazu die Oberklassen-Relation "hoehenangabe" auf den komplexen Datentyp "XP_Hoehenangabe" zu verwenden. Durch die Digitalisierungsreihenfolge der Linienstützpunkte muss sichergestellt sein, dass die überbaute Fläche (BP_UeberbaubareGrundstuecksFlaeche) relativ zur Laufrichtung auf der linken Seite liegt.
BP_BaugebietsTeilFlaeche | Feature Type | Teil eines Baugebiets mit einheitlicher Art der baulichen Nutzung. Das Maß der baulichen Nutzung sowie Festsetzungen zur Bauweise oder Grenzbebauung können innerhalb einer BP_BaugebietsTeilFlaeche unterschiedlich sein (BP_UeberbaubareGrundstueckeFlaeche). Dabei darf das gleiche Attribut nicht gleichzeitig in BP_BaugebietsTeilFlaeche und einem überlagernden Objekt BP_UeberbaubareGrundstuecksFlaeche belegt werden.
BP_BesondererNutzungszweckFlaeche | Feature Type | Festsetzung einer Fläche mit besonderem Nutzungszweck, der durch besondere städtebauliche Gründe erfordert wird (§9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB.). Das gleiche Attribut darf nicht gleichzeitig in "BP_BesondererNutzungszweckFlaeche" und einem überlagernden Objekt "BP_UeberbaubareGrundstuecksFlaeche" belegt werden.
BP_Dachgestaltung | Data Type | Zusammenfassung von Parametern zur Festlegung der zulässigen Dachformen.
BP_FoerderungsFlaeche | Feature Type | Fläche, auf der ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten, errichtet werden dürfen (§9, Abs. 1, Nr. 7 BauGB).
BP_GebaeudeFlaeche | Feature Type | Grundrissfläche eines existierenden Gebäudes
BP_GebaeudeStellung | Feature Type | Gestaltungs-Festsetzung der Firstrichtung, oder Dach-Ausrichtung, beruhend auf Landesrecht, gemäß §9 Abs. 4 BauGB.
BP_GebaeudeTyp | Feature Type | Spezifikation eines Gebäude-Typs mit den erlaubten Parametern für das Maß der baulichen Nutzung, Bauweiseen und Dachgestaltungen
BP_GemeinschaftsanlagenFlaeche | Feature Type | Fläche für Gemeinschaftsanlagen für bestimmte räumliche Bereiche wie Kinderspielplätze, Freizeiteinrichtungen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)
BP_GemeinschaftsanlagenZuordnung | Feature Type | Zuordnung von Gemeinschaftsanlagen zu Grundstücken.
BP_KomplexeSondernutzung | Data Type | Spezifikation einer Sondernutzung
BP_KomplexeZweckbestGemeinschaftsanlagen | Data Type | Spezifikation der Zweckbestimmung einer Gemeinschaftsanlage
BP_KomplexeZweckbestNebenanlagen | Data Type | Spezifikation der Zweckbestimmung einer Nebenanlage.
BP_NebenanlagenAusschlussFlaeche | Feature Type | Festsetzung einer Fläche für die Einschränkung oder den Ausschluss von Nebenanlagen nach §14 Absatz 1 Satz 3 BauNVO.
BP_NebenanlagenFlaeche | Feature Type | Fläche für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften für die Nutzung von Grundstücken erforderlich sind, wie Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Fläche für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
BP_NichtUeberbaubareGrundstuecksflaeche | Feature Type | Festlegung der nicht-überbaubaren Grundstücksfläche
BP_PersGruppenBestimmteFlaeche | Feature Type | Fläche, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf bestimmt sind (§9, Abs. 1, Nr. 8 BauGB)
BP_RegelungVergnuegungsstaetten | Feature Type | Festsetzung nach §9 Abs. 2b BauGB (Zulässigkeit von Vergnügungsstätten).
BP_SpezielleBauweise | Feature Type | Festsetzung der speziellen Bauweise / baulichen Besonderheit eines Gebäudes oder Bauwerks.
BP_UeberbaubareGrundstuecksFlaeche | Feature Type | Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche (§9, Abs. 1, Nr. 2 BauGB). Über die Attribute "geschossMin" und "geschossMax" kann die Festsetzung auf einen Bereich von Geschossen beschränkt werden. Wenn eine Einschränkung der Festsetzung durch expliziter Höhenangaben erfolgen soll, ist dazu die Oberklassen-Relation "hoehenangabe" auf den komplexen Datentyp "XP_Hoehenangabe" zu verwenden. Das gleiche Attribut darf nicht gleichzeitig in einem Flächenschlussobjekt und einem überlagernden Objekt "BP_UeberbaubareGrundstuecksFlaeche" belegt werden.
BP_WohngebaeudeFlaeche | Feature Type | Fläche für die Errichtung von Wohngebäuden in einem Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung gemäß §9 Absatz 2d BauGB. Das Maß der baulichen Nutzung sowie Festsetzungen zur Bauweise oder Grenzbebauung können innerhalb einer "BP_WohngebaeudeFlaeche" unterschiedlich sein (BP_UeberbaubareGrundstueckeFlaeche). Das gleiche Attribut darf nicht gleichzeitig in "BP_WohngebaeudeFlaeche" und einem überlagernden Objekt "BP_UeberbaubareGrundstuecksFlaeche" belegt werden.

## Diagramm(e):

### BP_Bebauung_1:

### BP_Bebauung_2:

### BP_Bebauung_3:

### BP_Bebauung_4:

### BP_Bebauung_5:

### BP_Bebauung_6: