# Datentyp: WP_PotenzialWaermeErzeugAngaben

## Paket: WP_Objekte
## Definition: Datentyp Potenzial Wärmeerzeugung
## Typ: Datentyp
## Attribute und Assoziationsrollen:
Name | Typ | Multiplizität
--- | --- | ---
traeger | WP_EnergieTraeger | 1
potenzial | Measure | 1
## Attribut: traeger
Definition: | Quelle der erzeugten Wärmeenergie
Multiplizität: | 1
Typ: | WP_EnergieTraeger (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
0100 | Braunkohle | Braunkohle
0200 | Steinkohle | Steinkohle
0300 | Erdgas | Erdgas
0400 | Flüssiggas | Flüssiggas
0500 | Heizöl | Heizöl
1000 | Wasserstoff | Wasserstoff (H2)
10001 | grüner Wasserstoff | Durch die Elektrolyse von Wasser hergestellter Wasserstoff unter Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen
10002 | blauer Wasserstoff | Grauer Wasserstoff, bei dessen Entstehung das CO2 jedoch teilweise abgeschieden und im Erdboden gespeichert wird (CCS, Carbon Capture and Storage). Maximal 90 Prozent des CO₂ sind speicherbar.
10003 | orangener Wasserstoff | Auf Basis von Abfall und Reststoffen produzierter Wasserstoff, der als CO2-frei gilt
10004 | grauer Wasserstoff | Mittels Dampfreformierung meist aus fossilem Erdgas hergestellter Wasserstoff. Dabei entstehen rund 10 Tonnen CO₂ pro Tonne Wasserstoff. Das CO2 wird in die Atmosphäre abgegeben.
1100 | Wasserstoffderivat | Wasserstoffderivat
11001 | Synthetisches Methan | Synthetisches Methan, grünes Methan
1200 | Grubengas | Grubengas
1300 | gasförmige Biomasse | Gasförmige Biomasse
13001 | Biogas | Biogas
1400 | Biomethan | Biomethan
1500 | Deponiegas | Deponiegas
1600 | Klärgas | Klärgas
2000 | nicht biogener Abfall | Nicht-biogener Abfall
2100 | biogener Abfall | Biogener Abfall
2200 | feste Biomasse | Feste Biomasse
2300 | flüssige Biomasse | Flüssige Biomasse
3000 | Abwärme | Abwärme
4000 | Strom | Strom
5000 | Solarthermie | Solarthermie
5100 | oberflächennahe Geothermie | Oberflächennahe Geothermie
5200 | tiefe Geothermie | Tiefe Geothermie
6000 | Wasser | Wasser (Oberkategorie)
60001 | Flusswasser | Flusswasser
60002 | Grundwasser | Grundwasser
60003 | Grubenwasser | Grubenwasser
60004 | Thermalwasser | Thermalwasser
7000 | Luft | Luft
8000 | Abwasser | Abwasser
9000 | sonstige Umweltwärme | Sonstige Umweltwärme
zurück nach oben
## Attribut: potenzial
Definition: | Innerhalb eines Jahres erzeugbare Wärmeenergie in MWh
Multiplizität: | 1
Typ: | Measure
Maßeinheit: | MWh/a
zurück nach oben