# Objektart: WP_BestandsanalyseAggregiert

## Paket: WP_Sonstiges
## Definition: Zusammenfassende aggregierte Daten für das Planungsgebiet, die die Grundlage für eine textliche und grafische Darstellungen der Bestandsanalyse nach § 15 bilden
## Typ: Objektart
## Attribute und Assoziationsrollen:
Name | Typ | Multiplizität
--- | --- | ---
stichttag | Date | 1
eevGesamtNachEnergieTraeger | WP_EnergieTraegerVerbrauch | 1..*
eevGesamtNachEnergieSektor | WP_SektorVerbrauch | 0..*
emissionTreibhausgase | Measure | 1
eevLeitungsgebWaermeNachEnergieTraeger | WP_EnergieTraegerVerbrauch | 1..*
eeUndAbwaermeGesamtNachEnergieTraeger | WP_EnergieTraegerAnteil | 1..*
eeUndAbwermeLeitungsgebNachEnergieTraeger | WP_EnergieTraegerAnteil | 1..*
waermerzeugerMitEnergietraeger | WP_WaermeerzeugerEnergietraeger | 1..*
gehoertZuPlan | WP_Plan | 1
## Attribut: stichttag
Definition: | Datum des Stichtags
Multiplizität: | 1
Typ: | Date
zurück nach oben
## Attribut: eevGesamtNachEnergieTraeger
Definition: | Jährlicher Endenergieverbrauch der gesamten Wärmeversorgung nach Energieträgern
Multiplizität: | 1..*
Typ: | WP_EnergieTraegerVerbrauch (data type)
zurück nach oben
## Attribut: eevGesamtNachEnergieSektor
Definition: | Jährlicher Endenergieverbrauch der gesamten Wärmeversorgung nach Energiesektoren
Multiplizität: | 0..*
Typ: | WP_SektorVerbrauch (data type)
zurück nach oben
## Attribut: emissionTreibhausgase
Definition: | Jährliche Emission von Treibhausgasen im Sinne von § 2 Nummer 1 des Bundes-Klimaschutzgesetzes der gesamten Wärmeversorgung des beplanten Gebiets in Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent
Multiplizität: | 1
Typ: | Measure
Maßeinheit: | t CO2-eq/a
zurück nach oben
## Attribut: eevLeitungsgebWaermeNachEnergieTraeger
Definition: | Jährlicher Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Wärmeversorgung nach Energieträgern
Multiplizität: | 1..*
Typ: | WP_EnergieTraegerVerbrauch (data type)
zurück nach oben
## Attribut: eeUndAbwaermeGesamtNachEnergieTraeger
Definition: | Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme am jährlichen Endenergieverbrauch von Wärme nach Energieträgern
Multiplizität: | 1..*
Typ: | WP_EnergieTraegerAnteil (data type)
zurück nach oben
## Attribut: eeUndAbwermeLeitungsgebNachEnergieTraeger
Definition: | Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme am jährlichen Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme nach Energieträgern
Multiplizität: | 1..*
Typ: | WP_EnergieTraegerAnteil (data type)
zurück nach oben
## Attribut: waermerzeugerMitEnergietraeger
Definition: | Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger, einschließlich Hausübergabestationen, nach Art der Wärmeerzeuger einschließlich des eingesetzten Energieträgers
Multiplizität: | 1..*
Typ: | WP_WaermeerzeugerEnergietraeger (data type)
Maßeinheit: | %/a
zurück nach oben
## Assoziationsrolle: gehoertZuPlan
Definition: | Relation der Bestandsanalyse auf den zugehörigen Plan
Multiplizität: | 1
Typ: | WP_Plan (feature type)
zurück nach oben