# Datentyp: WP_WaermeerzeugerEnergietraeger

## Paket: WP_Sonstiges
## Definition: Datentyp der dezentralen Wärmeerzeuger ( einschließlich Hausübergabestationen) und der eingesetzten Energieträger
## Typ: Datentyp
## Attribute und Assoziationsrollen:
Name | Typ | Multiplizität
--- | --- | ---
traeger | WP_EnergieTraeger | 1
erzeuger | WP_WaermeerzeugerTyp | 1
anzahl | Integer | 1
## Attribut: traeger
Definition: | Energieträger
Multiplizität: | 1
Typ: | WP_EnergieTraeger (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
0100 | Braunkohle | Braunkohle
0200 | Steinkohle | Steinkohle
0300 | Erdgas | Erdgas
0400 | Flüssiggas | Flüssiggas
0500 | Heizöl | Heizöl
1000 | Wasserstoff | Wasserstoff (H2)
10001 | grüner Wasserstoff | Durch die Elektrolyse von Wasser hergestellter Wasserstoff unter Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen
10002 | blauer Wasserstoff | Grauer Wasserstoff, bei dessen Entstehung das CO2 jedoch teilweise abgeschieden und im Erdboden gespeichert wird (CCS, Carbon Capture and Storage). Maximal 90 Prozent des CO₂ sind speicherbar.
10003 | orangener Wasserstoff | Auf Basis von Abfall und Reststoffen produzierter Wasserstoff, der als CO2-frei gilt
10004 | grauer Wasserstoff | Mittels Dampfreformierung meist aus fossilem Erdgas hergestellter Wasserstoff. Dabei entstehen rund 10 Tonnen CO₂ pro Tonne Wasserstoff. Das CO2 wird in die Atmosphäre abgegeben.
1100 | Wasserstoffderivat | Wasserstoffderivat
11001 | Synthetisches Methan | Synthetisches Methan, grünes Methan
1200 | Grubengas | Grubengas
1300 | gasförmige Biomasse | Gasförmige Biomasse
13001 | Biogas | Biogas
1400 | Biomethan | Biomethan
1500 | Deponiegas | Deponiegas
1600 | Klärgas | Klärgas
2000 | nicht biogener Abfall | Nicht-biogener Abfall
2100 | biogener Abfall | Biogener Abfall
2200 | feste Biomasse | Feste Biomasse
2300 | flüssige Biomasse | Flüssige Biomasse
3000 | Abwärme | Abwärme
4000 | Strom | Strom
5000 | Solarthermie | Solarthermie
5100 | oberflächennahe Geothermie | Oberflächennahe Geothermie
5200 | tiefe Geothermie | Tiefe Geothermie
6000 | Wasser | Wasser (Oberkategorie)
60001 | Flusswasser | Flusswasser
60002 | Grundwasser | Grundwasser
60003 | Grubenwasser | Grubenwasser
60004 | Thermalwasser | Thermalwasser
7000 | Luft | Luft
8000 | Abwasser | Abwasser
9000 | sonstige Umweltwärme | Sonstige Umweltwärme
zurück nach oben
## Attribut: erzeuger
Definition: | Jährlicher Energieverbrauch des Energieträgers in MWh
Multiplizität: | 1
Typ: | WP_WaermeerzeugerTyp (enumeration)
Maßeinheit: | MWh/a
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | Wärmepumpe | Wärmepumpe
2000 | Heizkessel | Heizkessel
20001 | Brennwertkessel | Ein Brennwertkessel ist ein effizient arbeitender Heizkessel, der nicht nur die Wärme aus der Verbrennung nutzt, sondern auch die Wärmeenergie aus den heißen Abgasen und dem Wasserdampf.
20002 | Niedertemperaturkessel | Ein Niedertemperaturkessel arbeitet mit einer niedrigen Vorlauftemperatur
20003 | Hochtemperaturkessel | Ein Hochtemperatur-Heizkessel wird für die Verbrennung von Hackschnitzeln oder Pellets eingesetzt.
2100 | Therme | Eine Therme (in der Regel Gastherme) besitzt im Unterschied zum Heizkessel keinen Warmwasserspeicher.
3000 | Nachtspeicherheizung | Eine Nachtspeicherheizung ist eine elektrische Heizung, die Wärme in speziellen Speicherkörpern (meist Speichersteinen) speichert und diese dann tagsüber an den Raum abgibt. Sie wird hauptsächlich mit Nachtstrom, betrieben, der nachts in Wärme umgewandelt und gespeichert wird.
4000 | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage | Kraft-Wärme-Kopplungsanlage
5000 | Solarthermische Anlage | Solarthermische Anlage
6000 | Abwärmenutzung | Abwärmenutzung
7000 | Hausübergabestation | leitungsgebundene Wärme, Hausübergabestation
9999 | sonstige dezentrale Wärmeerzeungsanlage | Sonstige dezentrale Wärmeerzeungsanlage
zurück nach oben
## Attribut: anzahl
Definition: | Anteil des jährlichen Energieverbrauchs in Prozent
Multiplizität: | 1
Typ: | Integer
Maßeinheit: | %
zurück nach oben