# Datentyp: WP_WaermeerzeugerAngaben

## Paket: WP_Objekte
## Definition: Datentyp für die Erfassung von Informationen zu dezentralen Wärmeerzeugern
## Typ: Datentyp
## Attribute und Assoziationsrollen:
Name | Typ | Multiplizität
--- | --- | ---
art | WP_WaermeerzeugerTyp | 1
anzahl | Integer | 1
altersklasse | WP_Altersklasse | 0..1
feuerungsleistung | Measure | 0..1
## Attribut: art
Definition: | Art der Wärmeerzeugungsanlage
Multiplizität: | 1
Typ: | WP_WaermeerzeugerTyp (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | Stromdirektheizung | Stromdirektheizungen wandeln elektrischen Widerstand Strom in Wärme um. Bauformen sind Fußbodenheizungen, Wärmestrahler oder Nachtspeicherheizungen.
2100 | Kohleheizung | Kohleheizung
2200 | Erdgasheizung | Erdgasheizung
2300 | Flüssiggasheizung | Flüssiggasheizung
2400 | Ölheizung | Ölheizung
3000 | Hausübergabestation | leitungsgebundene Wärme, Hausübergabestation
4000 | Solarthermische Anlage | Solarthermische Anlage
5100 | Erdgas-Blockheizkraftwerk | Erdgas-Blockheizkraftwerk
5200 | Biomasse-Blockheizkraftwerk | Biomasse-Blockheizkraftwerk
6000 | Biomasseheizung | Biomasseheizung (Oberkategorie)
60001 | Scheitholzheizung | Scheitholzheizung
60002 | Hackschnitzelheizung | Hackschnitzelheizung
60003 | Pelettheizung | Pelettheizung
7000 | Wärmepumpe | Wärmepumpe (Oberkategorie)
70001 | Luft-Wasser-Wärmepumpe | Luft-Wasser-Wärmepumpe
70002 | Sole-Wasser-Wärmepumpe | Sole-Wasser-Wärmepumpe
70003 | Wasser-Wasser-Wärmepumpe | Wasser-Wasser-Wärmepumpe
9999 | sonstige dezentrale Wärmeerzeungsanlage | Sonstige dezentrale Wärmeerzeungsanlage
zurück nach oben
## Attribut: anzahl
Definition: | Anzahl der Wärmeerzeugungsanlagen
Multiplizität: | 1
Typ: | Integer
zurück nach oben
## Attribut: altersklasse
Definition: | Überwiegende Baualtersklasse der Wärmeerzeugungsanlagen
Multiplizität: | 0..1
Typ: | WP_Altersklasse (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | bis1990 | bis 1990
2000 | 1991 - 1999 | 1991 bis 1999
3000 | 2000 - 2009 | 2000 bis 2009
4000 | 2010 - 2019 | 2010 bis 2019
5000 | 2020 - 2029 | 2020 bis 2029
6000 | 2030 - 2039 | 2030 bis 2039
7000 | ab 2040 | ab 2040
zurück nach oben
## Attribut: feuerungsleistung
Definition: | Gesamtfeuerungsleistung der Wärmeerzeugungsanlagen in Megawatt
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Measure
Maßeinheit: | MW
zurück nach oben