# Datentyp: WP_GasNetz

## Paket: WP_Sonstiges
## Definition: Informationen zu Gasnetzabschnitten entsprechend WPG Anlage 2 I.2.8.b)
## Typ: Datentyp
## Attribute und Assoziationsrollen:
Name | Typ | Multiplizität
--- | --- | ---
id | CharacterString | 1
text | CharacterString | 0..1
status | WP_Status | 1
gasArt | WP_EnergieTraeger | 1
trassenlaenge | Measure | 1
anzahlAnschluesse | Integer | 1
inbetriebnahmeJahr | Integer | 0..1
geplanteInbetriebnZeit | CharacterString | 0..1
## Attribut: id
Definition: | ID des Netzes (kann im Features WP_GasNetzBaublock referenziert werden)
Multiplizität: | 1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: text
Definition: | Name oder Hinweis
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: status
Definition: | Errichtungsstatus des Gasnetzabschnitts
Multiplizität: | 1
Typ: | WP_Status (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | bestehend | bestehend
2000 | geplant | geplant
3000 | genehmigt | genehmigt
zurück nach oben
## Attribut: gasArt
Definition: | Gasart (Erdgas, Wasserstoff, grünes Methan)
Multiplizität: | 1
Typ: | WP_EnergieTraeger (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1100 | Kohle | Kohle (Oberkategorie)
11001 | Braunkohle | Braunkohle
11002 | Steinkohle | Steinkohle
1200 | Fossiles Gas | Fossiles Gas (Oberkategorie)
12001 | Erdgas | Erdgas
12002 | Flüssiggas | Flüssiggas
12003 | Grubengas | Grubengas
1300 | Mineralölprodukte | Mineralölprodukte (Oberkategorie)
13001 | Heizöl | Heizöl
13002 | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff
2000 | Abfall | Abfall (Oberkategorie)
20001 | nicht biogener Abfall | Nicht biogener Abfall
20002 | biogener Abfall | Biogener Abfall
3100 | Biomasse | Biomasse (Oberkategorie)
31001 | feste Biomasse | Feste Biomasse
31002 | flüssige Biomasse | Flüssige Biomasse
3200 | gasförmige Biomasse | Gasförmige Biomasse (Oberkategorie)
32001 | Biogas | Biogas
32002 | Biomethan | Biomethan
32003 | Klärgas | Klärgas
32004 | Deponiegas | Deponiegas
4000 | Wasserstoff | Wasserstoff (H2) (Oberkategorie)
40001 | grüner Wasserstoff | Durch die Elektrolyse von Wasser hergestellter Wasserstoff unter Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen
40002 | blauer Wasserstoff | Wasserstoff aus der Reformierung von Erdgas, dessen Erzeugung mit einem Kohlenstoffdioxid-Abscheidungsverfahren und Kohlenstoffdioxid-Speicherungsverfahren gekoppelt wird
40003 | orangener Wasserstoff | Wasserstoff, der aus Biomasse oder unter Verwendung von Strom aus Anlagen der Abfallwirtschaft hergestellt wird
40004 | türkiser Wasserstoff | Wasserstoff, der über die Pyrolyse von Erdgas hergestellt wird
4100 | Wasserstoffderivate | Wasserstoffderivate, z.B. grünes Methan. Der aus Ökostrom erzeugte grüne Wasserstoff wird mit CO2 zu Methan gewandelt.
5000 | unvermeidbare Abwärme | Unvermeidbare Abwärme
6000 | Strom | Strom
7100 | Solarthermie | Solarthermie
7200 | Geothermie | Dem Erdboden entnommene Wärme (Oberkategorie)
72001 | Oberflächennahe Geothermie | Oberflächennahe Geothermie
72002 | Tiefe Geothermie | Tiefe Geothermie
7300 | Umweltwärme | Umweltwärme (Oberkategorie)
73001 | Grundwasser | Umweltwärme aus Grundwasser
73002 | Oberflächengewässer | Umweltwärme aus Oberflächengewässern
73003 | Grubenwasser | Umweltwärme aus Grubenwasser
73004 | Luft | Umweltwärme aus Luft
73005 | Abwasser | Umweltwärme aus Abwasser
9999 | Sonstiges | Sonstiges
zurück nach oben
## Attribut: trassenlaenge
Definition: | Trassenlänge in Metern
Multiplizität: | 1
Typ: | Measure
Maßeinheit: | m
zurück nach oben
## Attribut: anzahlAnschluesse
Definition: | Anzahl der Hausanschlüsse
Multiplizität: | 1
Typ: | Integer
zurück nach oben
## Attribut: inbetriebnahmeJahr
Definition: | Jahr der Inbetriebnahme bei Bestandsnetzen
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Integer
zurück nach oben
## Attribut: geplanteInbetriebnZeit
Definition: | Jahr oder Zeitraum einer geplanten Inbetriebnahme
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben