# Objektart: WP_ZielszenarioIndikatoren

## Paket: WP_Sonstiges
## Definition: Indikatoren des Zielszenario entsprechend WPG Anlage 2 III. Die Indikatoren sind für das beplante Gebiet als Ganzes und jeweils für die Jahre 2030, 2035, 2040 und 2045 anzugeben.
## Typ: Objektart
## Attribute und Assoziationsrollen:
Name | Typ | Multiplizität
--- | --- | ---
betrachtungszeitpunkt | WP_Betrachtungszeitpunkt | 1
eevGesamtNachEnergieTraeger | WP_EnergieTraegerVerbrauch | 1..*
eevGesamtNachEnergieSektor | WP_SektorVerbrauch | 1..*
eevLeitungsgebWaermeNachEnergieTraeger | WP_EnergieTraegerVerbrauchsangaben | 1..*
co2FaktorLokalerStrom | Measure | 0..1
anteilLeitungsgebWaermeversorgung | Scale | 1
gebaeudeAnschlussWaermenetz | WP_GebaeudeNetzanschluss | 1
eevGasnetzNachEnergieTraeger | WP_EnergieTraegerVerbrauchsangaben | 1..*
gebaeudeAnschlussGasnetz | WP_GebaeudeNetzanschluss | 1
bedarfGruenesMethanZieljahr | Measure | 1
sanierungsrate | Measure | 0..1
gehoertZuPlan | WP_Plan | 1
## Attribut: betrachtungszeitpunkt
Definition: | Betrachtungszeitpunkt für die jeweiligen Indikatoren
Multiplizität: | 1
Typ: | WP_Betrachtungszeitpunkt (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | 2030 | 2030
2000 | 2035 | 2035
3000 | 2040 | 2040
4000 | 2045 | 2045
zurück nach oben
## Attribut: eevGesamtNachEnergieTraeger
Definition: | Jährlicher Endenergieverbrauch der gesamten Wärmeversorgung nach Energieträgern und optional nach Sektoren
Multiplizität: | 1..*
Typ: | WP_EnergieTraegerVerbrauch (data type)
zurück nach oben
## Attribut: eevGesamtNachEnergieSektor
Definition: | Jährlicher Endenergieverbrauch der gesamten Wärmeversorgung nach Energiesektoren
Multiplizität: | 1..*
Typ: | WP_SektorVerbrauch (data type)
zurück nach oben
## Attribut: eevLeitungsgebWaermeNachEnergieTraeger
Definition: | Jährlicher Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Wärmeversorgung nach Energieträgern und der Anteil der Energieträger am gesamten Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Wärmeversorgung
Multiplizität: | 1..*
Typ: | WP_EnergieTraegerVerbrauchsangaben (data type)
zurück nach oben
## Attribut: co2FaktorLokalerStrom
Definition: | CO2-Faktor für lokal erzeugten Strom, der für die Berechnung der Treibhausgasemissionen genutzt werden soll.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Measure
Maßeinheit: | tCO2/MWh
zurück nach oben
## Attribut: anteilLeitungsgebWaermeversorgung
Definition: | Anteil der leitungsgebundenen Wärmeversorgung am gesamten Endenergieverbrauch der Wärmeversorgung in Prozent
Multiplizität: | 1
Typ: | Scale
Maßeinheit: | vH
zurück nach oben
## Attribut: gebaeudeAnschlussWaermenetz
Definition: | Anzahl der Gebäude mit Anschluss an ein Wärmenetz
Multiplizität: | 1
Typ: | WP_GebaeudeNetzanschluss (data type)
zurück nach oben
## Attribut: eevGasnetzNachEnergieTraeger
Definition: | Jährliche Endenergieverbrauch aus Gasnetzen nach Energieträgern und der Anteil der Energieträger am gesamten Endenergieverbrauch der gasförmigen Energieträger
Multiplizität: | 1..*
Typ: | WP_EnergieTraegerVerbrauchsangaben (data type)
zurück nach oben
## Attribut: gebaeudeAnschlussGasnetz
Definition: | Anzahl der Gebäude mit Anschluss an ein Gasnetz
Multiplizität: | 1
Typ: | WP_GebaeudeNetzanschluss (data type)
zurück nach oben
## Attribut: bedarfGruenesMethanZieljahr
Definition: | Bedarf an grünem Methan für das Zieljahr nach § 28 Abs. 5 WPG
Multiplizität: | 1
Typ: | Measure
Maßeinheit: | MWh
zurück nach oben
## Attribut: sanierungsrate
Definition: | Jährliche Sanierungsrate der Gebäude
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Measure
Maßeinheit: | vH/a
zurück nach oben
## Assoziationsrolle: gehoertZuPlan
Definition: | Relation der Zielszenarioindikatoren auf den zugehörigen Plan
Multiplizität: | 1
Typ: | WP_Plan (feature type)
zurück nach oben