# Objektart: WP_Plan

## Paket: WP_Basisobjekte
## Definition: Die Klasse modelliert einen Wärmeplan gemäß § 23 Wärmeplanungsgesetz (WPG). Sie umfasst die in der Anlage 2 aufgeführte kartografische Darstellung der Bestands- und Potenzialanalyse, die Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete, die Indikatoren des Zielszenarios, die Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr sowie Maßnahmen der Umsetzungsstrategie. Die textlichen und grafischen Erläuterungen der Eignungsprüfung, Bestandsanalyse, des Zielszenarios und der Umsetzungsstrategie können dem Wärmeplan als externe Referenzen beigefügt werden.
## Abgeleitet aus: XP_Plan
## Typ: Objektart
## Attribute und Assoziationsrollen:
Name | Typ | Multiplizität
--- | --- | ---
begruendungsTexte | XP_BegruendungAbschnitt | 0..*
name | CharacterString | 1
nameBasis | CharacterString | 0..1
fassungsbezeichnung | CharacterString | 0..1
nummer | CharacterString | 0..1
internalId | CharacterString | 0..1
beschreibung | CharacterString | 0..1
kommentar | CharacterString | 0..1
technHerstellDatum | Date | 0..1
genehmigungsDatum | Date | 0..1
untergangsDatum | Date | 0..1
aendertPlan | XP_VerbundenerPlan | 0..*
wurdeGeaendertVonPlan | XP_VerbundenerPlan | 0..*
aendertPlanBereich | XP_VerbundenerPlanBereich | 0..*
wurdeGeaendertVonPlanBereich | XP_VerbundenerPlanBereich | 0..*
zusammenzeichnung | Boolean | 0..1
erstellungsMassstab | Integer | 0..1
bezugshoehe | Length | 0..1
hoehenbezug | CharacterString | 0..1
technischerPlanersteller | CharacterString | 0..1
raeumlicherGeltungsbereich | XP_Flaechengeometrie | 1
verfahrensMerkmale | XP_VerfahrensMerkmal | 0..*
hatGenerAttribut | XP_GenerAttribut | 0..*
externeReferenz | XP_SpezExterneReferenz | 0..*
texte | XP_TextAbschnitt | 0..*
planungsverantwortlicheStelle | XP_Gemeinde | 1
bereich | WP_Bereich | 0..*
istPlanungGemeindeverband | Boolean | 1
istPlanungKonvoi | Boolean | 1
istGemeinsamerWaermeplan | Boolean | 1
beteiligteGemeinden | XP_Gemeinde | 0..*
gesetzlicheGrundlage | WP_GesetzlicheGrundlage | 1
zieljahr | CharacterString | 1
bestandsanalyse | WP_BestandsanalyseAggregiert | 0..1
potenzialanalyse | WP_PotenzialanalyseAggregiert | 0..1
basisJahrDatenerfassung | CharacterString | 1
zielszenario | WP_ZielszenarioIndikatoren | 0..4
massnahme | WP_Massnahme | 0..*
istvereinfachtesVerfahren | Boolean | 1
istverkuerzteWaermeplanung | Boolean | 1
istFortschreibung | Boolean | 1
aufstellungsbeschlussDatum | Date | 1
beschlussDatum | Date | 1
## Assoziationsrolle: begruendungsTexte
Definition: | Referenz auf einen Abschnitt der Begründung. Diese Relation darf nicht verwendet werden, wenn die Begründung als Gesamt-Dokument referiert werden soll. In diesem Fall sollte über das Attribut externeReferenz eine Objekt XP_SpezExterneReferent mit typ=1010 (Begruendung) verwendet werden.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_BegruendungAbschnitt (feature type)
zurück nach oben
## Attribut: name
Definition: | Name des Plans. Das Attribut name setzt sich aus den Attributen nameBasis, nummer und fassungsbezeichnung zusammen.
Multiplizität: | 1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: nameBasis
Definition: | Unveränderlicher Basisname des Plans
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: fassungsbezeichnung
Definition: | Bezeichnung einer fortlaufenden Fassung des Plans
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: nummer
Definition: | Nummer des Plans.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: internalId
Definition: | Interner Identifikator des Plans.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: beschreibung
Definition: | Kommentierende Beschreibung des Plans. Es wird empfohlen, eine Planbeschreibung zu erfassen. Das Attribut wird voraussichtlich in der nächsten Hauptversion pflichtig.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: kommentar
Definition: | Beliebiger Kommentar zum Plan.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: technHerstellDatum
Definition: | Datum, an dem der Plan technisch ausgefertigt wurde.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Date
zurück nach oben
## Attribut: genehmigungsDatum
Definition: | Datum der Genehmigung des Plans
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Date
zurück nach oben
## Attribut: untergangsDatum
Definition: | Datum, an dem der Plan (z.B. durch Ratsbeschluss oder Gerichtsurteil) aufgehoben oder für nichtig erklärt wurde.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Date
zurück nach oben
## Attribut: aendertPlan
Definition: | Verweis auf einen anderen Plan, der durch den vorliegenden Plan geändert wird.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_VerbundenerPlan (data type)
zurück nach oben
## Attribut: wurdeGeaendertVonPlan
Definition: | Verweis auf einen anderen Plan, durch den der vorliegende Plan geändert wurde.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_VerbundenerPlan (data type)
zurück nach oben
## Attribut: aendertPlanBereich
Definition: | Verweis auf einen Planbereich eines anderen Plans, der durch den vorliegenden Plan geändert wird. Dies Konzept befindet sich noch in der Erprobung. Es wird in nachfolgenden Versionen des Standards voraussichtlich geändert oder erweitert.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_VerbundenerPlanBereich (data type)
zurück nach oben
## Attribut: wurdeGeaendertVonPlanBereich
Definition: | Verweis auf einen Planbereich eines anderen Plan, durch den der vorliegende Plan geändert wurde. Dies Konzept befindet sich noch in der Erprobung. Es wird in nachfolgenden Versionen des Standards voraussichtlich geändert oder erweitert.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_VerbundenerPlanBereich (data type)
zurück nach oben
## Attribut: zusammenzeichnung
Definition: | Ist zusammenzeichnung == true, enthält der Datensatz alle aktuell geltenden Fachobjekte eines Plans inclusive seiner gültigen Änderungen, die vor dem durch das Attribut "aenderungenBisDatum" spezifizierten Datum rechtskräftig geworden sind.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Boolean
zurück nach oben
## Attribut: erstellungsMassstab
Definition: | Der bei der Erstellung des Plans benutzte Kartenmaßstab. Aus diesem Maßstab wird ein globaler Skalierungsfaktor abgeleitet, mit dem insbesondere alle Texte im Plan (Präsentationsobjekte XP_PTO und XP_LTO) skaliert werden. Basis für die Skalierung von Texten ist der Erstellungs-Maßstab 1:1000. Es wird dringend empfohlen, dies optionale Attribut zu verwenden. In Version 7.0 wird es voraussichtlich zu einem Pflichtattribut werden.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Integer
zurück nach oben
## Attribut: bezugshoehe
Definition: | Standard Bezugshöhe (absolut NhN) für relative Höhenangaben von Planinhalten.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | Length
zurück nach oben
## Attribut: hoehenbezug
Definition: | Bei Höhenangaben im Plan standardmäßig verwendeter Höhenbezug (z.B. Höhe über NN).
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: technischerPlanersteller
Definition: | Bezeichnung der Institution oder Firma, die den Plan technisch erstellt hat.
Multiplizität: | 0..1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Attribut: raeumlicherGeltungsbereich
Definition: | Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Plans.
Multiplizität: | 1
Typ: | XP_Flaechengeometrie (union data type)
zurück nach oben
## Attribut: verfahrensMerkmale
Definition: | Vermerke der am Planungsverfahren beteiligten Akteure.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_VerfahrensMerkmal (data type)
zurück nach oben
## Attribut: hatGenerAttribut
Definition: | Erweiterung der vorgegebenen Attribute durch generische Attribute.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_GenerAttribut (data type)
zurück nach oben
## Attribut: externeReferenz
Definition: | Referenz auf ein Dokument, einen Datenbankeintrag oder einen georeferenzierten Rasterplan.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_SpezExterneReferenz (data type)
zurück nach oben
## Assoziationsrolle: texte
Definition: | Referenz auf einen textlich formulierten Planinhalt.
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_TextAbschnitt (feature type)
zurück nach oben
## Attribut: planungsverantwortlicheStelle
Definition: | Planungsverantwortliche Stelle bzw. planungsverantwortliche Stelle, die in der interkommunalen Kooperation den Wärmeplan hauptverantwortlich erstellt
Multiplizität: | 1
Typ: | XP_Gemeinde (data type)
zurück nach oben
## Assoziationsrolle: bereich
Multiplizität: | 0..*
Typ: | WP_Bereich (feature type)
zurück nach oben
## Attribut: istPlanungGemeindeverband
Definition: | Wärmeplanung wurde in landesrechtlich verankerten Gemeindeverbänden durchgeführt = true. Default = false.
Multiplizität: | 1
Initialwert: | false
Typ: | Boolean
zurück nach oben
## Attribut: istPlanungKonvoi
Definition: | Wärmeplanung wurde in der freiwilligen kooperation benachbarter Gmeinden (im Konvoi) durchgeführt = true. Default = false.
Multiplizität: | 1
Initialwert: | false
Typ: | Boolean
zurück nach oben
## Attribut: istGemeinsamerWaermeplan
Definition: | Der Wärmeplan ist ein gemeinsamer Wärmeplan von mindestens zwei planungsverantwortlichen Stellen = true. Default = false.
Multiplizität: | 1
Initialwert: | false
Typ: | Boolean
zurück nach oben
## Attribut: beteiligteGemeinden
Definition: | Weitere Gemeinden bei der interkommunalenr Zusammenarbeit in der Planung und/oder bei einer gemeinsamen Erstellung des Wärmeplans
Multiplizität: | 0..*
Typ: | XP_Gemeinde (data type)
zurück nach oben
## Attribut: gesetzlicheGrundlage
Definition: | Gesetzliche Grundlage des Wärmeplans (ersetzt XP_GesetzlicheGrundlage in den WP_Objekten)
Multiplizität: | 1
Typ: | WP_GesetzlicheGrundlage (enumeration)
Werte: |
Wertname | Lesbarer Name | Dokumentierung
--- | --- | ---
1000 | WPG | Wärmeplan auf Basis des Wärmeplanungsgesetz und der Umsetzungsrichtlinen der Länder
2000 | Landesverordnung | Landesgesetz, z.B. Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) vom 7.2.23
3000 | Kommunalrichtlinie | Über die Kommunalrichtlinie (KRL) der NKI geförderter Wärmeplan
zurück nach oben
## Attribut: zieljahr
Definition: | Das Jahr, in dem spätestens die Umstellung auf eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung abgeschlossen sein soll.
Multiplizität: | 1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Assoziationsrolle: bestandsanalyse
Definition: | Referenz auf Daten der Bestandsanalyse
Multiplizität: | 0..1
Typ: | WP_BestandsanalyseAggregiert (feature type)
zurück nach oben
## Assoziationsrolle: potenzialanalyse
Definition: | Referenz auf Daten der Potenzialanalyse
Multiplizität: | 0..1
Typ: | WP_PotenzialanalyseAggregiert (feature type)
zurück nach oben
## Attribut: basisJahrDatenerfassung
Definition: | Basisjahr der Datenerfassung
Multiplizität: | 1
Typ: | CharacterString
zurück nach oben
## Assoziationsrolle: zielszenario
Definition: | Referenz auf Zielszenarioindikatoren
Multiplizität: | 0..4
Typ: | WP_ZielszenarioIndikatoren (feature type)
zurück nach oben
## Assoziationsrolle: massnahme
Definition: | Referenz auf eine Maßnahme zur Umsetzung des Wärmeplans
Multiplizität: | 0..*
Typ: | WP_Massnahme (feature type)
zurück nach oben
## Attribut: istvereinfachtesVerfahren
Definition: | Wärmeplanung wurde als vereinfachtes Verfahren durchgeführt = true. Default = false.
Multiplizität: | 1
Initialwert: | false
Typ: | Boolean
zurück nach oben
## Attribut: istverkuerzteWaermeplanung
Definition: | Der Plan ist eine verkürzte Wärmeplanung = true. Default = false.
Multiplizität: | 1
Initialwert: | false
Typ: | Boolean
zurück nach oben
## Attribut: istFortschreibung
Definition: | Der Plan ist eine Forschreibung = true. Default = false.
Multiplizität: | 1
Initialwert: | false
Typ: | Boolean
zurück nach oben
## Attribut: aufstellungsbeschlussDatum
Definition: | Beschluss oder die Entscheidung der planungsverantwortlichen Stelle über die Durchführung der Wärmeplanung gemäß § 13 WPG
Multiplizität: | 1
Typ: | Date
zurück nach oben
## Attribut: beschlussDatum
Definition: | WPG § 13: Der Wärmeplan wird durch das nach Maßgabe des Landesrechts zuständige Gremium oder die zuständige Stelle beschlossen
Multiplizität: | 1
Typ: | Date
zurück nach oben